**TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE I USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZAJEDNO S UREĐAJIMA**

Uz prioritetnu skupinu *robe* (nabave uredske i informatičke opreme)*,* prioritetna skupina *usluge* za postupak ZeJN su telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije s uređajima, koja će biti u skladu s tehničkim specifikacijama elektroničke opreme (energetska učinkovitost, nepostojanje ili minimalna količina materijala opasnih za zdravlje i okoliš, reciklirano i/ili biorazgradivo pakiranje, sastav uređaja mora biti rastavljiv kako bi se materijal mogao reciklirati i dr.).

Za telekomunikacijske i mobilne usluge s uređajima uzimaju se sljedeća osnovna mjerila:

* punjači za mobilne uređaje moraju biti energetski učinkoviti (između 0,3 W i 8 W nazivne snage za vrijeme punjenja te imati maksimalni stand-by gubitak od 0,25 W)
* obavezni priručnik za telefonske i mobilne uređaje koji mora sadržavati upute o energetskim uštedama pri korištenju mobilnih uređaja
* obavezna kupnja modela telefonskih i mobilnih uređaja koji ne sadržavaju materijale visoko rizične za zdravlje
* pakiranje mora biti od recikliranog materijala
* mobilni i telefonski uređaji trebaju biti lako rastavljivi radi lakše reciklaže
* uključivanje zamjenskih komponenti za produženje životnog vijeka mobilnog i telefonskog uređaja.

**Telekomunikacijski i mobilni uređaji – Lista provjere**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mjerila** | **Dokaz** | **Ispunjeno** https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE1Z2zw2wIHTjZctyHGxtpO4-3YI9D5qB0XRQxIzOvr8NV76rU**Nije ispunjeno** x mark icon**Nejasno ( )** |
| **Tehničke specifikacije** |
| Telefonski i mobilni uređaji koji ne sadržavaju materijale visoko rizične za zdravlje:- R40, 45, 48 (kancerogene tvari) (ili H351, H350, H372i)- R60 (mogu uzrokovati impotenciju) (ili H360F)- R50/53 (otrovni za vodene organizme) (ili H400, H410)- R61 (mogu uzrokovati štetu nerođenom djetetu) (ili H360D) | Primjeri odgovarajućih eko-oznaka:http://www.move-it.eu/wp-content/uploads/2012/07/Logo-Ecolabel-Europeen.jpgÖsterreichisches Umweltzeichen (Austrian Ecolabel) logohttp://eco3e.eu/wp-content/uploads/2011/09/8-ecolabel_ge2.pngGreen Seal logohttp://eco3e.eu/wp-content/uploads/2011/09/8-ecolabel_cb1.pngIli:Tehnička dokumentacija proizvođača s istovrijednim mjerilima |  |
| Punjači za mobilne uređaje moraju biti energetski učinkoviti (između 0,3 W i 8 W nazivne snage za vrijeme punjenja te imati maksimalni stand-by gubitak od 0,25 W) | http://eco3e.eu/wp-content/uploads/2011/09/8-energy.png |  |
| Obavezni priručnik za telefonske i mobilne uređaje mora sadržavati upute o energetskim uštedama pri korištenju mobilnih uređaja | Pregled priručnika  |  |
| **Dodatni bodovi** |
| Pakiranje mora biti od recikliranog materijala |  |  |
| **Uvjeti ugovaranja** |
| Jamstvo na 3 godine | Primjeri odgovarajućih eko-oznaka:http://www.move-it.eu/wp-content/uploads/2012/07/Logo-Ecolabel-Europeen.jpghttp://eco3e.eu/wp-content/uploads/2011/09/8-ecolabel_ge2.pnghttp://eco3e.eu/wp-content/uploads/2011/09/8-ecolabel_cb1.png |  |